****

**PROGETTO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE**

**SKI ONLINE**

**Specifica dei requisiti**

# Indice dei contenuti

[Indice dei contenuti 2](#_Toc116460195)

[Scopo del documento 3](#_Toc116460196)

[Requisiti funzionali 3](#_Toc116460197)


# Scopo del documento

Il presente documento riporta la specifica dei requisiti di sistema del progetto ACCESS light usando diagrammi in Unified Modeling Language (UML) e tabelle strutturate. Nel precedente documento sono stati definiti gli obiettivi del progetto (PERCHÈ) e i requisiti (COSA) usando solo il linguaggio naturale. Ora i requisiti vengono specificati usando sia il linguaggio naturale sia linguaggi più formali e strutturati, UML per la descrizione dei requisiti funzionali e tabelle strutturate per la descrizione dei requisiti non funzionali. Inoltre, tenendo conto di tali requisiti, viene presentato il design del sistema con l’utilizzo di diagrammi di contesto e dei componenti.

# Requisiti funzionali

## Affollamento impianti

* RF 1 Stato di affollamento
* RF 2 Stato di affollamento globale



**Descrizione Use Case “Visualizza affollamento impianto singolo”**

Titolo: Visualizzare lo stato di affollamento

Riassunto: L’utente visualizza in tempo reale lo stato di affollamento degli impianti uno ad uno

Descrizione:

1. L’utente clicca sull’icona stato impianti;
2. Il sistema ottiene i log degli accessi nell’ultima mezz’ora per ogni impianto dalle centraline di controllo dei passaggi skipass (una per ogni impianto) [exception 1];
3. Il sistema verifica per ogni impianto lo stato di apertura o chiusura, interrogando il database esterno [exception 1];
4. Il sistema calcola e visualizza la percentuale di occupazione di un impianto dividendo: il numero di accessi per lo specifico impianto, ottenuto al punto 2, e la portata teorica dell’impianto, ottenuta dal database esterno [exception 2];

Exceptions:

[exception 1] Nel caso in cui non sia possibile accedere alle informazioni, sia per mancanza di connessione dell’utente, sia per problemi al servizio esterno, il sistema mostrerà al posto dei dati calcolati al punto 4 la scritta “Impossibile ottenere i dati”

[exception 2] Nel caso in cui l’impianto risulti chiuso, invece di mostrare il valore percentuale viene mostrata la scritta “CHIUSO”

**Descrizione Use Case “Visualizza affollamento globale”**

Titolo: Visualizzare lo stato di affollamento globale

Riassunto: L’utente visualizza in tempo reale il numero di utenti presenti in tutta la skiarea

Descrizione:

1. L’utente visualizza l’icona stato impianti;
2. Il sistema ottiene i log degli accessi nell’ultima ora per ogni impianto dalle centraline di controllo dei passaggi skipass (una per ogni impianto);
3. Il sistema calcola e visualizza il numero di utenti attualmente presenti nella skiarea come somma del numero di accessi di ogni impianto, ottenuto al punto 2;

## Condizioni meteorologiche

* RF 3 Condizioni meteo



**Descrizione Use Case “Visualizza le condizioni meteorologiche”**

Titolo: Visualizzare le condizioni meteorologiche

Riassunto: L’utente visualizza le attuali condizioni meteorologiche nella località sciistica

Descrizione:


1. L’utente accede al widget contenente la sezione dedicata al meteo;
2. Openweather fornisce gli attuali parametri meteo nella località sciistica come: temperatura, vento e pressione atmosferica [exception 1];

Exceptions

[exception 1] Nel caso in cui openweather non fornisca temporaneamente informazioni, sia per mancanza di connessione dell’utente, sia per problemi al servizio esterno, il sistema mostrerà i parametri meteo mancanti vuoti.

## Gestione dello stato di apertura degli impianti

* RF 4 Stato di apertura



**Descrizione Use Case “Apre un impianto” e “Chiude un impianto”**

Titolo: Apertura e chiusura di un impianto

Riassunto: L’utente operatore degli impianti seleziona un impianto e ne dichiara l’apertura o la chiusura

Descrizione:


1. L’utente operatore degli impianti seleziona un impianto tra quelli memorizzati nel database esterno [exception 1];
2. L’utente operatore sceglie, tramite un apposito bottone, di aprire l’impianto se è attualmente chiuso, oppure di chiudere l’impianto se è attualmente aperto
3. Il database esterno registra il cambio di stato dell’impianto [exception 1];

Exceptions:

[exception 1] Nel caso in cui il database esterno non sia temporaneamente raggiungibile, sia per mancanza di connessione dell’utente, sia per problemi al servizio esterno, il sistema mostrerà tramite pop-up un messaggio di errore

## Statistiche degli impianti utilizzati

* RF 12 Impianti più utilizzati
* RF 13 Storico degli impianti
* RF 14 Intervallo temporale



**Descrizione Use Case “Visualizza gli impianti più utilizzati”**

Titolo: Visualizzare gli impianti più utilizzati

Riassunto: L’utente visualizza la lista degli impianti più utilizzati in ordine di numero di utilizzi

Descrizione:

1. L’utente accede alla pagina dedicata alla visualizzazione degli impianti più utilizzati
2. Il sistema ottiene i log degli accessi per ogni impianto dalle centraline di controllo dei passaggi skipass (una per ogni impianto) [exception 1];
3. Il sistema calcola e visualizza per ogni impianto il numero assoluto di accessi allo stesso, ottenuti dal punto 2, ordinandoli in una classifica dall’impianto con il maggior numero di accessi, all’impianto con il minor numero

Exceptions:

[exception 1] Nel caso in cui non sia possibile accedere alle informazioni, sia per mancanza di connessione dell’utente, sia per problemi al servizio esterno, il sistema mostrerà al posto dei dati calcolati al punto 4 la scritta “Impossibile ottenere i dati”

**Descrizione Use Case “Visualizza lo storico degli impianti utilizzati”**

Titolo: Visualizzare lo storico degli impianti utilizzati

Riassunto: L’utente visualizza l’elenco dei suoi accessi agli impianti in ordine cronologico

Descrizione:

1. L’utente accede alla pagina dedicata alla visualizzazione dello storico degli impianti
2. L’utente può selezionare un intervallo di tempo in cui limitare l’elenco degli accessi, in alternativa verranno selezionati nell’intero arco temporale coperto dall’applicazione;
3. Il sistema ottiene e visualizza i log degli accessi per ogni impianto dalle centraline di controllo dei passaggi skipass (una per ogni impianto), nel periodo ottenuto al punto 2 [exception 1];

Exceptions:

[exception 1] Nel caso in cui non sia possibile accedere alle informazioni, sia per mancanza di connessione dell’utente, sia per problemi al servizio esterno, il sistema mostrerà al posto dell’elenco ottenuto al punto 3 la scritta “Impossibile ottenere i dati”

## Classifica globale

* RF 20 Classifica globale



**Descrizione Use Case “Visualizza classifica globale”**

Titolo: Visualizzazione classifica globale

Riassunto: L’utente visualizza la classifica degli utenti con più accessi agli impianti

Descrizione:

1. L’utente accede alla pagina dedicata alla visualizzazione della classifica globale
2. (?) [exception 1];

Exceptions:

[exception 1] Nel caso in cui non sia possibile accedere alle informazioni, sia per mancanza di connessione dell’utente, sia per problemi al servizio esterno, il sistema mostrerà al posto della classifica ottenuta al punto 2 la scritta “Impossibile ottenere i dati”

DUBBI:

* Leggo i dati dalla centralina ogni volta, oppure ogni minuto/giorno accedo ai dati? (es classifica globale aggiornata giornalmente)
* Ok passo 1 l’utente accede alla pagina dedicata, … ?
* Ok exception assenza dati?
* Ok raggruppamenti di RF ma descrizione di ogni use case separata (eccezione apertura/chiusura)?
* Ok gestione impianti chiusi con exception? E in alternativa all’intervallo impianti è exception?